ПРОТОКОЛ № ____
испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
Дата и время проведения испытаний: ______________________________
Место проведения испытаний: ______________________________
Здание (часть здания, ограниченная противопожарными стенами): ______________________________
Организация, обслуживающая ВПВ: ______________________________
Тип насоса: ______________________________
Количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов: ______________________________
Минимально допустимое давление у диктующего клапана ПК (ствола) в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, МПа: ______________________________
	№ стояка
	№ ПК
	Тип клапана ПК
	Тип ручного ствола
	Длина / диаметр рукава
	Давление у клапана ПК, МПа
	Расход, л/с
	Высота компактной части струи, м
	Соответствие СП 10.13130.2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Средства измерений (тип, заводской №, дата поверки): ______________________________
Участник испытания: ______________ / ______________________ /
Участник испытания: ______________ / ______________________ /
Участник испытания: ______________ / ______________________ /
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
Составлено по: ГОСТ Р 59643-2021, п. 7.3.11.1, 7.3.11.3; расход и высота компактной части струи — по СП 10.13130.2020. Бланк: pozharnye-rukava.ru




